渝（巫溪）环准〔2023〕3号

酵爵（巫溪县）啤酒有限公司 ：

你单位报送的酵爵（巫溪县）啤酒有限公司特色精酿啤酒建设项目（项目代码：2207-500238-04-01-777963）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规，我局原则同意重庆百海环保科技有限公司（统一社会信用代码：91500000MA60QN192B）编写的该工程环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

二、项目建设规模及主要内容：拟建项目位于巫溪县凤凰镇工业园区3幢，建设年产3000吨特色精酿啤酒生产车间，产品类别包括低温白啤、常温白啤、低温黄啤、常温黄啤、低温老鹰茶特种啤酒、常温老鹰茶特种啤酒、低温水果特种啤酒、常温水果特种啤酒。

项目总投资2000万元，其中环保投资约55万元，占总投资的2.75%。

你单位必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，按规定自行组织竣工环境保护验收，并完善排污许可证相关手续。在工程设计、建设和营运过程中，认真落实环境影响报告书提出的污染防治和生态保护措施，防止环境污染、生态破坏、风险事故、环境危害等不良后果，重点做好以下工作：

（一）施工期

该项目厂房是租赁的工业园区已建厂房。安装机器时，噪声采取厂房隔声和距离传播衰减，粉尘采取洒水降尘，施工人员生活污水依托附近房屋生活设施，施工期生活垃圾交由市政环卫部门统一处理。

（二）营运期

（1）强化大气污染防治

一体化污水处理站容积应满足废水处理需求，各单元及地埋式调节、事故应急池均设置有盖板密闭，盖板上预留进出气口，恶臭气体经管道在引风机作用下收集至一套活性炭吸附装置，经吸附处理后由DA002排气筒引至厂房屋顶排放；暂存间废气经密闭负压抽风至污水处理站臭气处理系统一并处理后排放。在发酵间安装CO2回收装置，确保CO2不外排。

（2）做好废水治理

生活污水和生产废水进入一体化污水处理站处理，达到园区污水处理厂接收标准后排入园区市政污水管网，进入巫溪县凤凰污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标后排入柏杨河，确保废水达标排放。

（3）防止噪声扰民

强化噪声源头控制，选择符合国家及行业标准的低噪声设备，各种设备（风机除外，风机设置隔声罩）均设置在密闭的生产车间内，采用建筑隔声、基础减振等措施，防止噪声扰民。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（4）妥善处理固体废物

生活垃圾袋装收集后，由园区市政环卫部门统一清运处理；一体化污水处理站污泥定期清掏，交园区市政环卫部门处置；在厂房南侧中部设置一间一般固废暂存间，张贴相应标识标牌，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘要求，废包装袋等一般固废分类暂存，定期交由物资回收单位处理；废酒糟、废啤酒花（含热凝固物）、废酵母泥（含冷凝固物）等使用密闭塑料桶收集，外售至养殖场作为牲畜饲料使用，日产日清。在厂房东北角设置一间危废暂存间，危险废物定期交由具有危废处理资质的单位处理。做好相关固体废物处置台账。

（5）加强环境风险防范

将环境风险发生的可能性降到最低，制定风险事故防范措施和事故应急预案，防范突发性环境风险事故发生。

（6）信息公开

严格按照《企事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）以及重庆市环境保护局《关于做好企业事业单位环境信息公开工作的通知》（渝环发〔2015〕31号）等文件要求，及时向社会公开环境信息。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目开工建设前，应依法完备其他行政许可审批手续。

五、有下列情形之一的，一切损失及后果均由你单位自行承担：

（一）该项目建成后未严格按照本批准书及报告表要求落实各项措施，擅自改变原辅材料或者工艺等，造成污染危害、污染事故或污染扰民；

（二）项目环境保护申请表内容存在弄虚作假情况。

六、巫溪县生态环境局、巫溪县生态环境保护综合行政执法支队对该工程履行属地监管职责。我局如发现环评文件存在重大质量问题或其他不能审批的情形，依法撤销审批决定，造成的一切法律后果和经济损失均由你单位承担。

巫溪县生态环境局

2023年3月 2 日