渝（巫溪）环准〔2023〕7号

国网重庆市电力公司巫溪供电分公司：

你单位报送的重庆巫溪镇泉110千伏变电站主变增容工程项目（项目代码：2208-500238-04-01-501155）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规，我局原则同意重庆泓天环境监测有限公司（统一社会信用代码：91500107MA5U75EM43）编写的该工程环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

二、项目建设规模及主要内容：拟建项目位于重庆市巫溪县柏杨街道。在镇泉110千伏变电站内将主变由2×40MVA更换为2×63MVA，建设后变电站主变容量为2×63MVA，同时完善相关的一、二次设备。总投资1247万元，环保投资30万元，占总投资的2.41%。

你单位必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，按规定自行组织竣工环境保护验收，并完善相关手续。在工程设计、建设和营运过程中，认真落实环境影响报告书提出的污染防治和生态保护措施，防止环境污染、生态破坏、风险事故、环境危害等不良后果，重点做好以下工作：

（一）生态环境保护。建设过程中避免大规模开挖和爆破，控制开挖土石方量及施工扰动面积，防止施工时对自然地貌及植被的破坏，防止水土流失；不得向水体特别是饮用水源保护区直接或间接排放污染物；严格按照《110--750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010)要求，严控植物砍伐；施工结束后及时做好施工迹地恢复和生态修复工作，尽量减少对周边生态环境的影响。

（二）水污染防治。变电站施工期间机修含油废水经防渗隔油池处理后用作厂区绿化灌溉，不外排；生活污水依托站内原有污水处理设施，生活污水经处理后交由周边农户进行堆肥，不外排。营运期变电站内实行雨污分流，生活污水经自建生化池处理后交周围农户用于林灌。

（三）大气污染防治。严格控制施工扬尘污染，施工场地封闭作业；工地进出口道路硬化处理，在出口处设置车辆清洗设施及配套的沉沙井，材料及弃渣运输车辆必须封闭运输，驶出工地必须冲洗干净；合理布局物料堆码场，设置密闭围栏并予以覆盖。

（四）噪声污染防治。施工期尽量选用低噪声或带隔声、消声的机械设备，严禁夜间施工。营运期采取建设围墙隔声，购买低噪声电磁设备，加强设备维护保养，严控噪声扰民。

（五）电磁辐射污染防治。该项目在穿越距离较近的居民区及人员活动频繁的场所均应进一步优化线路走向和架设方案，增加与环境敏感点的距离，并采取有效措施，防止雷击事件发生。运行时各敏感区域和敏感点的电磁辐射应达到《电磁环境控制限值》（GB8702-2014)和《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995)中规定的标准和限值要求。

（六）固废污染防治。施工期间生活垃圾由垃圾桶收集后交环卫部门处理，建筑垃圾及时清运至主管部门指定场所处置；营运期生活垃圾收集后交环卫部门处理；变电站废蓄电池交由生产厂家回收处理；按规定设立废机油暂存间，废油交由有资质单位回收处理。

（七）做好环境风险防范。企业应落实安全措施和保护方案，变电站内修建集油坑和事故油池；输电干塔及输电线周围悬挂警示标志，强化线路和铁塔巡护和维修，建立紧急抢救预案；主变发生火灾等事故时，及时使用消防沙及消防灭火器进行灭火；强化电磁辐射科普宣传；建立和完善环境管理规章制度，杜绝电磁辐射等环境污染纠纷和事故发生。

（八）信息公开。严格按照《企事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）以及重庆市环境保护局《关于做好企业事业单位环境信息公开工作的通知》（渝环发〔2015〕31号）等文件要求，及时向社会公开环境信息。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件；项目开工建设前，应依法完备其他行政许可审批手续。

五、有下列情形之一的，一切损失及后果由你单位自行承担：

（一）该项目建成后未严格按照本批准书及报告书要求落实各项环境保护措施，擅自改变原辅材料或者工艺等，造成污染危害、污染事故或污染扰民。

（二）项目环境保护申请表内容存在弄虚作假情况。

六、巫溪县生态环境局、巫溪县生态环境保护综合行政执法支队对该工程履行属地监管职责。我局如发现环评文件存在重大质量问题或其他不能审批的情形，依法撤销审批决定，造成的一切法律后果和经济损失均由你单位承担。

巫溪县生态环境局

2023年4月28日