渝（巫溪）环准〔2023〕2号

巫溪县瑞隆捷建材加工有限公司：

你单位报送的巫溪县瑞隆捷粉煤灰建材加工项目（项目代码：2019-500238-42-03-105930）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规，我局原则同意国药集团重庆医药设计院有限公司（统一社会信用代码：91500238MA609RC74U）编写的该工程环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

二、项目建设规模及主要内容：拟建项目位于巫溪县上磺镇友谊村。建设1条粉煤灰生产线，利用电厂燃料废弃物生产二级粉煤灰，设计总产能为105000吨/年，用于巫溪县在建高速公路建筑工地。项目总投资2000万元，其中环保投资150万元，环保投资占总投资的7.5%。

你单位必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，按规定自行组织竣工环境保护验收，并完善排污许可证相关手续。在工程设计、建设和营运过程中，认真落实环境影响报告书提出的污染防治和生态保护措施，防止环境污染、生态破坏、风险事故、环境危害等不良后果，重点做好以下工作：

（一）强化大气污染防治。选用质量合格、国家质量检验的低污染环保型油漆和涂料；加快施工进度，缩短工期；对施工场地进出口及场内道路予以保养加固，并采取冲洗、洒水、喷淋降尘，布袋除尘器收集等措施控制扬尘；食堂油烟经油烟净化器处理后通过管道引至屋顶排放，油烟排放浓度满足重庆市地方标准《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）

（二）强化废水污染防治。该项目设置雨水收集池，生产废水经沉淀池收集沉淀后回收利用不外排；生活污水利用现有生化池处理不外排。生产和生活废水生化池处理不了的专车密闭转运至古路污水处理厂处理。

（三）防止噪声扰民。强化噪声源头控制，选择符合国家及行业标准的低噪声设备，粉碎机、搅拌机、备用柴油发电机、风机、泵机等噪声设备均安装减震垫进行降噪。

（四）妥善处理固体废物。设置危险废物暂存间，废机油等危险废物收集后分类暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位处置，不外排；布袋除尘器收集的粉尘全部回收利用；生活垃圾收集后交由环卫部门统一处置；餐厨垃圾收集后交由餐厨垃圾回收处置资质单位处置。

（五）加强环境风险防范及卫生防疫设施。将环境风险发生的可能性降到最低，制定风险事故防范措施和事故应急预案；加强工作人员的安全防范意识，定期进行安全知识教育，使操作人员能够应付突发事故的发生，将本项目运营期过程中可能产生的风险降到最低，避免对周边环境造成影响。

（六）该项目为巫溪县在建高速公路建设临时配套工程，随在建高速公路竣工本项目自行终止，项目终止后，尽快对地面进行恢复或硬化绿化。

（七）主动信息公开。严格按照《企事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）以及重庆市环境保护局《关于做好企业事业单位环境信息公开工作的通知》（渝环发〔2015〕31号）等文件要求，及时向社会公开环境信息。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目开工建设前，应依法完备其他行政许可审批手续。

五、有下列情形之一的，一切损失及后果由建设单位自行承担：

（一）该项目建成后未严格按照本批准书及报告表要求落实各项环境措施，擅自改变原辅材料或者工艺等，造成污染危害、污染事故或污染扰民的；

（二）建设项目环境影响报告表及项目申请表内容存在弄虚作假情况的。

六、巫溪县生态环境局、巫溪县生态环境保护综合行政执法支队对该工程履行属地监管职责。我局如发现环评文件存在重大质量问题或其他不能审批的情形，依法撤销审批决定，造成的一切法律后果和经济损失均由你单位承担。

巫溪县生态环境局

2023年2月21日