附件１（此件公开发布）

城乡房屋汛前安全排查整治“百日行动”排查表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、房屋基本信息 | | | |
| 房屋地址 | 区(县) 街道(乡镇) 号 | | |
| 产权人/单位 |  | 层数 |  |
| 房屋用途 | □住宅 □非住宅 | 建成年代 |  |
| 房屋所属土地性质 | □集体土地 □国有土地 | | |
| 二、安全隐患排查 | | | |
| 1.房屋使用不安全行为 | | | |
| 1.1改变房屋使用功能 | □将原居住功能房屋改变为培训教室、商场、展览厅、健身房、影院、KTV、餐馆、舞厅、演出舞台、书库、档案库、贮藏室、通风机房、电梯机房等  □其他 | | |
| 1.2擅自加层扩建 | □加层（含夹层）  □扩建非轻质建(构)筑物  □增设非轻质墙体  □其他 | | |
| 1.3擅自超过技术标准或规范规定增加房屋使用荷载 | □使用非上人屋面  □在楼屋面、阳台、露台、走道增大房屋使用荷载，铺设材料、堆放物品或增设花台及水池等  □加装锅炉或消防水箱  □其他 | | |
| 1.4损坏或擅自变动房屋主体承重结构 | □拆改承重墙、柱、梁、板  □更改承重墙体洞口尺寸及位置  □割断混凝土结构受力钢筋  □剔打承重结构  □其他 | | |
| 1.5擅自挖掘地下空间 | □拆改或损坏原有基础结构  □基础外露  □其他 | | |
| 2.不安全迹象 | | | |
| 2.1房屋主体结构变形损伤 | □房屋地基或主体结构出现沉降、开裂、变形、倾斜、位移  □其他 | | |
| 2.2房屋周边环境威胁 | □城镇房屋位于或临近边坡出现开裂、变形、倾斜、位移  □切坡建设农村住房边坡出现开裂、变形、倾斜、位移  □房屋位于地质灾害隐患点且未采取避险措施房屋  □其他 | | |

排查人： 排查时间